**Ведомость объемов работ монолитные работы ЖК-8**

Монолитные работы с армированием (ростверк, стены, полы, лестницы, приямки и пр.):

***Ростверк: 317,02 м3***

***Стены: 456,45 м3***

***Полы: 163,97 м3***

***Приямки: 92,74 м3***

***Итого: 1030,2 м3* (материал давальческий).**

Устройство основания под ростверк из ПСБС -**137,43 м3** **(материал давальческий).**

Устройство профилированной мембраны (защитный слой ПСБС) -**859 м2** **(материал давальческий).**

Устройство температурно-усадочных и швов примыкания, термовкладышей, гидропрокладки-**1424,75 м.п. (материал давальческий).**

Устройство подбетонки под полы**-124,81 м3 (материал давальческий).**

Гидроизоляция обмазочная-**3270,67 м2 (материал давальческий).**

Утепление стен-**1809,7 м2 (материал давальческий).**

Монтаж полимерной мембраны-**1034,39 м2 (материал давальческий).**